**Załącznik nr 7**

**Załącznik nr 2 do umowy**

………………………………………… …………………….., dn. …………………..

 (pieczęć Wykonawcy)

 **CENY JEDNOSTKOWE wykazu ROBÓT na realizację:**

**„Remonty ogólnobudowlane rozbiórkowe i zabezpieczające wykonywane na budynkach stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa”**

Oferuję ceny jednostkowe ryczałtowe:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres robót (wraz z materiałem) /** **Nazwa kryterium** | **J.m.**  | **Ilość szacowana** | **Cena jednostkowa ryczałtowa netto (poz.1-19) /** **Termin przystąpienia do wykonania zleconej roboty** **(poz. 20)** | **VAT %**  | **Podatek VAT w zł**  | **Cena jednostkowa ryczałtowa brutto****(poz.1-19)****(kol. 5 + kol. 7) / Termin przystąpienia do wykonania zleconej roboty** **(poz. 20)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. 1
 | Stemplowanie sklepień o rozpiętości do 3 m o wys.stojaków ponad 2 do 3 m | m2 | 25 |  | 8 |  |  |
|  | Stemplowanie belek podciągów stropów przy zagęszczeniu stempli do 0.7szt/m2 o wys.do 4m | m2 rzutu | 25 |  | 8 |  |  |
|  | Podstemplowanie zagrożonych ścian krawędziakami o przekroju do 250 cm2 | m | 20 |  | 8 |  |  |
| 1. 2
 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 10 |  | 8 |  |  |
| 1. 3
 | Demontaż okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - okna do bezpiecznego składo­wania i ponownego użytku - transport na magazyn na od­ległość do 3 km | m2 | 20 |  | 8 |  |  |
| 1. 4
 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 6 |  | 8 |  |  |
| 1. 5
 | Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zapra­wie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian | m2 | 10 |  | 8 |  |  |
| 1. 6
 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami | m3 | 2 |  | 8 |  |  |
| 1. 7
 | Wykonanie murów w małych ilościach do 0.5 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego - należy przyjąć bloczki z betonu ko­mórkowego gr. 11,5-12 cm (74 szt/m3) | m3 | 12 |  | 8 |  |  |
| 1. 8
 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 | szt. | 12 |  | 8 |  |  |
| 1. 9
 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejs­cu) | m2 | 25 |  | 8 |  |  |
| 1. 1
 | Wymiana elementów podłóg z desek – legary na podsypce | m | 17 |  | 8 |  |  |
| 1. 1
 | Wymiana elementów podłóg z desek – legary na filarkach | m | 13 |  | 8 |  |  |
| 1. 1
 | Przybicie do podłóg płyt "OSB" gr.. 22 mm | m2 | 52 |  | 8 |  |  |
| 1. 1
 | Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej - przy użyciu sprzętu ciężkiego, koparki ładowarki, itp | m3 | 20 |  | 23 |  |  |
| 1. 1
 | Wyburzenie, lub zawalenie budynków mieszkalnych lub gospodarczych o konstrukcji mieszanej z kamienia wapiennego, cegły pełnej, więźba drewniana. - Obmiarowanie w m3 kubatury budynku | m3 | 30 |  | 23 |  |  |
| 1. 1
 | Wykonanie ogrodzenia betonowego z prefabrykowanych płyt i słupów o wysokości 2m i rozpiętości przęseł 2m | m | 50 |  | 23 |  |  |
| 1. 1
 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo­wyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 30 |  | 23 |  |  |
| 1. 1
 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km | m3 | 30 |  | 23 |  |  |
| 1. 1
 | Termin przystąpienia do wykonania zleconej roboty (liczony w dniach kalendarzowych) | dzień | ---------- | -------- | ------- | -------- |  |

........................................, dnia .................... .…………………………………………………..

 podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

 woli w imieniu Wykonawcy

**UWAGA: Wykaz cen jednostkowych winien zostać sporządzony pod rygorem nieważności
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy.**